1/16 7 3 -1 10

 -1 -5 7 x -4

 -3 1 5 10

 = 1/16 7\*10+3\*-4+(-1)10

 -1\*10+(-5)(-4)+7\*10

 -3\*(10)+1\*(-4)+5\*10

 = 1/16 48

 80

 16

 = 3 X1

 5 X2

 1 X3

3 0 3

4 4 -4

-5 4 -1

X 1 -1/4

X2 2

X3 3/4