1/16 7 3 -1 10

-1 -5 7 x -4

-3 1 5 10

= 1/16 7\*10+3\*-4+(-1)10

-1\*10+(-5)(-4)+7\*10

-3\*(10)+1\*(-4)+5\*10

= 1/16 48

80

16

= 3 X1

5 X2

1 X3

3 0 3

4 4 -4

-5 4 -1

X 1 -1/4

X2 2

X3 3/4